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Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu sprzedaży – po zmianie
Nr sprawy DZ.275.1.2025

	L.p.
	Nazwa i opis urządzenia
	Dane urządzenia

	1. 
	Urządzenie do indukcyjnego nagrzewania próbek:
przeznaczone do bezkontaktowego podgrzewania materiałów przewodzących prąd elektryczny; zasada działania opiera się na zjawisku indukcji elektromagnetycznej – 1 sztuka
	Producent: Dacpol
Model: 10/0376-4/MR
Data wytworzenia: 2010
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- moc znamionowa zasilania: 4,8 kW 
- zasilanie elektryczne: 3 × 400 V AC, 50 Hz 
- prąd zasilania: 3 × 16 A + N + PE 
- rodzaj nagrzewania: bezkontaktowe, indukcyjne, z wykorzystaniem cewki roboczej 
- sterowanie: elektroniczne, z pulpitem operatorskim i wyłącznikiem awaryjnym
- urządzenie sprawne, obecnie wyłączone, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	2.
	System FPLC AktaPurifier10:
przeznaczony do prowadzenia chromatografii białek i innych biomolekuł w warunkach niskociśnieniowych; umożliwia automatyczne sterowanie procesem rozdziału substancji biologicznych z wykorzystaniem kolumn chromatograficznych, pomiaru absorbancji UV oraz kontroli przepływu i gradientu rozpuszczalników – 1 sztuka
	Producent: Sigma Aldrich
Model: ÄKTApurifier 10 
Data wytworzenia: 2011
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- zakres natężeń przepływu: do 10 ml/min 
- maksymalne ciśnienie robocze: 25 MPa 
- zakres detekcji UV: 190–700 nm (z możliwością pomiaru przy 254 nm i 280 nm) 
- sterowanie: komputerowe, z wykorzystaniem oprogramowania Unicorn 
- konfiguracja modułowa: pompa niskopulsacyjna, detektor UV, zawory dozujące, kolektor frakcji 
- urządzenie sprawne, obecnie wyłączone, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	3.
	Chromatograf AktaPurifier UPC10:
przeznaczony do prowadzenia chromatografii cieczowej biomolekuł w warunkach preparatywnych i analitycznych; konstrukcja obejmuje układ pomp, moduły dozujące, detektory oraz system sterowania komputerowego umożliwiający automatyczne programowanie i kontrolę procesu rozdziału 
– 1 sztuka
	Producent: Sigma Aldrich
Model: ÄKTApurifier UPC10 
Data wytworzenia: 2012
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- zakres natężeń przepływu: do 10 ml/min 
- maksymalne ciśnienie robocze: 25 MPa 
- zakres detekcji UV: 190–700 nm
- sterowanie z wykorzystaniem oprogramowania Unicorn 
- wyposażenie: pompa gradientowa, zawory iniekcyjne, kolektor frakcji, układ czujników przewodnictwa i pH
- urządzenie sprawne, obecnie wyłączone, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	4.
	Robot pipetujący materiał biologiczny
przeznaczony do automatycznego dozowania i przenoszenia cieczy biologicznych w formacie mikropłytek i probówek; konstrukcja obejmuje system osiowych manipulatorów, moduł pipetujący z wymiennymi końcówkami, jednostkę sterującą oraz oprogramowanie umożliwiające programowanie sekwencji pracy – 1 sztuka
	Producent: Hamilton Bonaduz AG
Model: Microlab STARlet / MagNa STARlet
Data wytworzenia: 2014
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- zakres objętości pipetowania: od 1 μl do 1000 μl 
- liczba kanałów pipetujących: 1–8
- sterowanie: oprogramowanie VENUS/MagNa Starlet Software 
- wyposażenie dodatkowe: system wymiennych końcówek pipetujących, możliwość integracji z modułami analitycznymi i systemami detekcji
- urządzenie sprawne, obecnie wyłączone, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	5.
	Robot do krystalizacji białek 
przeznaczony do wysokoprecyzyjnego pipetowania i dozowania niewielkich objętości roztworów białkowych oraz odczynników krystalizacyjnych; konstrukcja obejmuje zautomatyzowany system pipetujący z jednorazowymi końcówkami, układ sterowania komputerowego oraz moduł roboczy dostosowany do pracy w formacie mikropłytek – 1 sztuka

	Producent: Labtech
Model: Mosquito
Data wytworzenia: 2014
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- zakres objętości pipetowania: od ok. 25 nl do 1,2 μl 
- format pracy: mikropłytki (96-dołkowe i specjalistyczne płytki krystalizacyjne) 
- system pipetowania: wielokanałowy z jednorazowymi końcówkami 
- sterowanie: z dedykowanym oprogramowaniem do planowania eksperymentów krystalizacyjnych 
- urządzenie sprawne, obecnie wyłączone, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	6.
	Ekstraktor ciśnieniowy 
przeznaczony do prowadzenia przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikowej próbek stałych i półstałych w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury; konstrukcja obejmuje moduł ekstrakcyjny z zestawem komór wysokociśnieniowych, układ grzewczy, system dozowania i odbioru rozpuszczalników oraz jednostkę sterującą – 1 sztuka
	Producent: Buchi
Model: Speed Extraktor E-916 
Data wytworzenia: 2014
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- liczba równoległych pozycji ekstrakcyjnych: do 6 próbek jednocześnie 
- objętość komór ekstrakcyjnych: 10, 20, 40 lub 80 ml
- zakres temperatur pracy: do ok. 200 °C 
- zakres ciśnienia pracy: do ok. 150 bar 
- sterowanie: elektroniczne, z możliwością programowania przebiegu ekstrakcji 
- urządzenie sprawne, obecnie wyłączone, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	7.
	Wielostanowiskowy aparat do zatężania próbek
przeznaczony do równoczesnego odparowywania i zagęszczania wielu próbek ciekłych w warunkach kontrolowanej temperatury oraz pod zmniejszonym ciśnieniem; konstrukcja obejmuje blok grzewczy, układ odparowywania wspomagany próżnią, system skraplania par rozpuszczalnika oraz jednostkę sterującą procesem – 1 sztuka
	Producent: Buchi
Model: Syncore Analyst R-12
Data wytworzenia: 2014
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- liczba stanowisk: do 12 próbek jednocześnie
- objętość naczyń próbek: 1–20 ml
- zakres temperatur pracy: do ok. 100 °C 
- tryb pracy: z zastosowaniem próżni i kondensacji par rozpuszczalników
- sterowanie: elektroniczne, z możliwością programowania parametrów procesu
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych


	8.
	Spawarka łukowa światłowodów 
przeznaczona do precyzyjnego łączenia, taperowania i obróbki optycznych włókien szklanych; wykorzystuje metodę łukową z opatentowaną technologią Ring of Fire®, umożliwiającą równomierne ogrzewanie włókna i zapewniającą wysoką jakość spoin przy minimalizacji naprężeń mechanicznych – 1 sztuka

	Producent: 3 SAE Technologies
Model: LDS
Data wytworzenia: 2012
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- zakres średnic włókien: 125 μm – 2,5 mm 
- zakres temperatury łuku: ~700°C – >3000°C 
- precyzja ustawienia włókien: automatyczne wyrównanie osiowe, rozdzielczość <0,01° 
- system wizyjny: 5MP kamery ortogonalne z telecentrycznymi obiektywami, pole widzenia 4,2 × 3,5 mm, 20 kl./s 
- przycinanie włókien: wbudowana przycinarka dla włókien 20 μm – 500 μm 
- ruch osi Z: piezoelektryczny stół, skok 130 μm, rozdzielczość teoretyczna 0,25 μm 
- monitorowanie procesu: rejestracja obrazu i parametrów spawu w czasie rzeczywistym 
- kompatybilność włókien: jednomodowe (SM), wielomodowe (MM), polaryzacyjne (PM), fotoniczne (PCF) 
- oprogramowanie: interfejs użytkownika LabVIEW, możliwość integracji z MATLAB i Excel 
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	9.
	Spawarka Światłowodów Fujikura 
przeznaczona do precyzyjnego spawania specjalistycznych włókien światłowodowych, w tym włókien spolaryzowanych (PM), wielomodowych (MM), jednomodowych (SM), światłowodów o dużej średnicy rdzenia (LDF), a także włókien fotonicznych (PCF) – 1 sztuka

	Producent: Fujikura
Model: FSM-100P
Data wytworzenia: 2012
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- średnica włókien: 60–2000 μm (rdzeń), 80–500 μm (płaszcz) 
- czas spawania: ok. 15 s (SMF) 
- strata spawu: ~0,03 dB (SMF) 
- system ustawienia włókien: Profile Alignment System (PAS) 
- masa: ok. 8 kg 
- zasilanie: akumulator litowo-jonowy, do 200 spawów 
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	10.
	Drukarka Laboratoryjna typu Ink-Jet LP50 
do badań i rozwoju technologii druku atramentowego. Umożliwia nanoszenie cienkowarstwowych struktur na różnorodnych podłożach, takich jak płytki PCB, ogniwa fotowoltaiczne, wyświetlacze czy materiały biomedyczne. Dzięki otwartej architekturze oraz wsparciu dla różnych głowic drukujących, stanowi wszechstronną platformę do testowania i optymalizacji procesów druku – 1 sztuka
	Producent: Pixdro
Model: PIXDRO-LP50
Data wytworzenia: 2013
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- wymiary podłoża: do 227 × 327 mm 
- maks. grubość podłoża: 25 mm 
- objętość kropli: 2,4–80 pL 
- precyzja pozycjonowania: ±5 μm (3σ) 
- prędkość druku: do 500 mm/s 
- podgrzewanie podłoża: do 90°C 
- typy atramentów: wodne, rozpuszczalnikowe, UV, nanoprzewodzące 
- UWAGA: urządzenie niesprawne, wymaga naprawy w serwisie

	11.
	Spektrometr mas ze źródłem jonów MALDI TOF/TOF 
przeznaczony do precyzyjnej analizy masowej biomolekuł, takich jak białka, peptydy, oligonukleotydy czy polimery; wykorzystuje technologię MALDI w połączeniu z analizą tandemową TOF/TOF, umożliwiając identyfikację i sekwencjonowanie związków o szerokim zakresie masowym 
– 1 sztuka
	Producent: Bruker Daltronic
Model: UT 0274 G 151
Data wytworzenia: 2013
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- technologia jonizacji: MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization) 
- tryb analizy: TOF/TOF (Time-of-Flight / Time-of-Flight) 
- częstotliwość lasera: do 1 kHz (1000 impulsów na sekundę) 
- laser: Smartbeam-II™ 
- rozdzielczość masowa: do 40 000 
- dokładność masowa: do 1 ppm 
- zakres masowy: od 500 Da do 100 kDa 
- czas analizy: szybkie akwizycje danych MS i MS/MS 
- aplikacje: analiza białek, peptydów, oligonukleotydów, polimerów, obrazowanie masowe tkanek 
- oprogramowanie: dedykowane narzędzia do analizy danych MS/MS, identyfikacji białek i wizualizacji danych 
- UWAGA: urządzenie niesprawne, wymaga naprawy w serwisie

	12.
	Chromatograf cieczowy HPLC z zestawem
przeznaczony do precyzyjnej separacji i analizy składników mieszanin w różnych próbkach 
– 1 sztuka
	Producent: Agilent
Model: 1260 Infinity
Data wytworzenia: 2012
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- zakres ciśnienia pompy: do 600 bar 
- zakres przepływu: od 0,05 do 5 mL/min 
- zakres objętości próbki: od 0,1 do 100 μL 
- zakres temperatury kolumny: od 10 °C poniżej temperatury otoczenia do 100 °C 
- zakres długości fal detektora: 190–950 nm 
- czas analizy: krótkie czasy analizy dzięki wysokiej sprawności separacji 
- komunikacja: CAN, RS-232, BCD, APG 
- oprogramowanie sterujące: OpenLab CDS 
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych
W skład zestawu wchodzą: 
- pompa G2226A Agilent 
- autosampler G1377A Agilent 
- termostat kolumnowy G1316C Agilent 
- detektor G1315D Agilent 
- degazer próżniowy Agilent 
- nadstawka na rozpuszczalniki 2 szt. 

	13.
	Spektrometr LCMSMS 
przeznaczony do precyzyjnej analizy masowej związków chemicznych i biologicznych. Łączy wysokowydajną chromatografię cieczową (UHPLC) z technologią kwadrupolowego spektrometru masowego z czasem przelotu (QTOF), umożliwiając dokładną identyfikację i ilościową analizę próbek na poziomie molekularnym – 1 sztuka

	Producent: Bruker
Model: MaXis impact UltiMate3000
Data wytworzenia: 2013
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- technologia analizy: LC-MS/MS
- typ spektrometru: QTOF (Quadrupole Time-of-Flight) 
- rozdzielczość masowa: do 80 000 FSR (Full Sensitivity Resolution) 
- dokładność masowa: poniżej 1 ppm
- zakres masowy: od 50 Da do 10 kDa 
- zakres dynamiczny: ponad 5 rzędów wielkości 
- źródło jonizacji: CaptiveSpray™ (ESI) 
- system chromatograficzny: UltiMate™ 3000 UHPLC 
- zastosowania: analiza proteomiczna, metabolomiczna, badania biomarkerów, analiza złożonych próbek biologicznych i środowiskowych 
- oprogramowanie sterujące: Bruker Data Analysis, ProteinScape™ 
- UWAGA: urządzenie niesprawne

	14.
	Komora 4-rękawicowa (Glovebox) do pracy w atmosferze gazu inertnego zapewniająca kontrolowane warunki o niskiej zawartości tlenu i wilgoci – 1 sztuka

	Producent: M.Braun Intergas Systeme
Model: Unilab Pro Eco SP 2000/780 
Data wytworzenia: 2014
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- wymiary wewnętrzne komory: 1200 mm (dł.) × 780 mm (szer.) × 920 mm (wys.) 
- konstrukcja: modularna, stal nierdzewna z oknami z poliwęglanu 
- ciśnienie robocze: dodatnie lub ujemne (regulowane pedałem nożnym) 
- atmosfera robocza: tlen i wilgotność < 1 ppm 
- system oczyszczania gazu: jednokolumnowy regenerowalny (SP) lub dwukolumnowy (DP) 
- cyrkulacja gazu: zamknięta 
- panel sterowania: PLC MBRAUN z kolorowym ekranem dotykowym 
- komora wstępna: zintegrowana taca przesuwna 
- opcje dodatkowe: czujniki O₂/H₂O, tryb ECO, aplikacja myMBRAUN do monitorowania 
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	15.
	Komora 2-rękawicowa do pracy w atmosferze gazu inertnego zapewniająca kontrolowane warunki o niskiej zawartości tlenu i wilgoci – 1 sztuka


	Producent: M.Braun Intergas Systeme
Model: UNILAB PRO SP 1250/780
Data wytworzenia: 2014
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- liczba rękawic: 2 
- wymiary wewnętrzne komory: 1250 mm (dł.) × 780 mm (szer.) × ok. 920 mm (wys.) 
- atmosfera robocza: tlen i wilgotność < 1 ppm 
- system oczyszczania gazu: jednokolumnowy regenerowalny (SP) 
- ciśnienie robocze: regulowane (dodatnie/ujemne) 
- konstrukcja: stal nierdzewna z oknami poliwęglanowymi 
- sterowanie: panel PLC MBraun z ekranem dotykowym 
- komora wstępna: zintegrowana taca przesuwna 
- opcje dodatkowe: czujniki O₂/H₂O, tryb ECO, aplikacja myMBRAUN do monitorowania
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	16a16b
	Autoklaw 
przeznaczony do sterylizacji materiałów stałych, cieczy oraz odpadów biologicznych w laboratoriach – 2 sztuki
	Producent: Systec
Model: VX-65
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- pojemność komory: 65 litrów 
- wymiary komory (średnica × głębokość): 400 × 500 mm 
- maksymalna temperatura robocza: 140 °C 
- maksymalne ciśnienie robocze: 4 bar (absolutne) 
- zakres temperatury i ciśnienia (opcjonalnie): do 150 °C / 5 bar (po rozszerzeniu) 
- rodzaj sterylizacji: parowa 
- system sterowania: mikroprocesorowy 
- liczba programów sterylizacji: do 25 
- zasilanie: 380–400 V, 50/60 Hz, 16 A 
- masa: ok. 121 kg 
- wymaga serwisowania i zakupu materiałów eksploatacyjnych w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności

	17. 
	Czytnik płytek ELISA
przeznaczony do pomiarów absorbancji w zakresie UV/Vis; umożliwia jednoczesne odczytywanie do 384 próbek w standardowych mikro płytkach 96- i 384-dołkowych oraz w kuwetach; do analiz ELISA, badań DNA/RNA, cytotoksyczności, kinetyki enzymatycznej i innych zastosowań wymagających wysokiej precyzji pomiaru 
– 1 sztuka

	Producent: Molecular Devices
Model: SpectraMAX PLUS 384 
Data wytworzenia: 2014
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- zakres długości fal: 190–1000 nm 
- wybór długości fali: monochromator, regulowany co 1 nm 
- szerokość pasma: 2 nm 
- zakres pomiaru fotometrycznego: 0.0–4.0 OD 
- dokładność fotometryczna (mikropłytka): < ±0.006 OD ±1.0%, 0.0–2.0 OD 
- dokładność fotometryczna (kuweta): < ±0.005 OD ±1.0%, 0.0–2.0 OD 
- precyzja fotometryczna: < ±0.003 OD ±1.0%, 0.0–2.0 OD 
- powtarzalność długości fali: ±0.2 nm 
- źródło światła: lampa błyskowa ksenonowa
- urządzenie sprawne, obecnie wyłączone, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych 


	18.
	Dylatometr wysokotemperaturowy
przeznaczony do precyzyjnego pomiaru zmian długości próbek stałych, ciekłych, proszków i past w funkcji temperatury oraz czasu. Stosowany w badaniach materiałów ceramicznych, metalicznych, kompozytowych, a także w analizach procesów takich jak spiekanie, topnienie czy przejścia fazowe – 1 sztuka

	Producent: NETZSCH Gerätebau GmbH 
Model: DIL 402 C 
Data wytworzenia: 2014
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- typ pomiaru: dylatometr poziomy z przesuwem iglicowym 
- zakres temperatury: od 25 °C do 1600 °C (w zależności od zastosowanego pieca) 
- rodzaje pieców: wymienne, m.in. grafitowy, SiC, stal nierdzewna 
- szerokość pasma temperatury: ±0.1 K 
- zakres pomiaru: do 500 μm 
- rozdzielczość pomiaru: 0.1 nm 
- siła kontaktu: regulowana w zakresie 15–45 cN 
- materiał uchwytu próbki: tlenek glinu (Al₂O₃) 
- atmosfera robocza: powietrze, hel, próżnia (do 10⁻² Pa) 
- wymiary próbki: długość do 25 mm, średnica do 12 mm 
- prędkość grzania/chłodzenia: do 5 K/min 
- system pomiarowy: odporna na temperaturę cewka LVDT (Linear Variable Differential Transformer) 
- sterowanie: oprogramowanie c-DTA® do analizy zmian objętościowych i termicznych 
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	19.
	Analizator - laserowy czytnik fluorescencji i phosphorimaging 
przeznaczony do obrazowania biomolekuł; umożliwia szybkie i precyzyjne pomiary w różnych trybach, takich jak fluorescencja, phosphorimaging, chemifluorescencja oraz dokumentacja żeli – 1 sztuka

	Producent: GE Healthcare Bio-Sciences AB 
Model: Typhoon FLA 7000 
Data wytworzenia: 2014
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- zakres długości fal ekscytacji: 473 nm, 532 nm, 635 nm, 650 nm
- zakres długości fal emisji: od 400 do 900 nm 
- rozdzielczość przestrzenna: do 25 μm 
- zakres dynamiczny: pięć rzędów wielkości 
- głębia bitowa obrazu: 16 bitów 
- maksymalny obszar skanowania: 24 × 40 cm 
- czas skanowania dla żelu 24 × 25 cm: poniżej 2 minut przy rozdzielczości 100 μm 
- typ detekcji: fotomultiplier (PMT) 
- tryby obrazowania: fluorescencja, phosphorimaging, chemifluorescencja, dokumentacja żeli 
- wymagania zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 3.0–1.5 A 
- wymiary (S × W × G): 58 × 38 × 22 cm, masa: 13.6 kg 
- temperatura otoczenia: +10 °C do +30 °C 
- wilgotność względna: 20% do 75%, bez kondensacji 
- maksymalna wysokość robocza: 2000 m n.p.m. 
- urządzenie sprawne, wyłączone, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	20.
	Licznik promieniowania Gamma 
przeznaczony do automatycznego liczenia promieniowania gamma w próbkach biologicznych, środowiskowych i klinicznych – 1 sztuka

	Producent: Perkin Elmer 
Model: Wizard2 Automatic Gamma Counter 2470-0020 
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- dwa detektory z kryształu jodku sodu aktywowanego talem
- zmieniacz na 550 próbek
- zakres energetyczny pomiaru od 15 do 1000keV
- liniowy analizator wielokanałowy z 2048 kanałami
- czas martwy 2,5 us
- biblioteka na 45 nuklidów
- częstość zliczeń dla I-125 do 6 000 000 DPM
- urządzenie sprawne, wyłączone, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	21.
	Aparat do badania palności tworzyw wg UL94 
przeznaczony do oceny palności tworzyw sztucznych zgodnie z normą UL94. Umożliwia klasyfikację materiałów pod względem ich reakcji na działanie płomienia, w tym określenie szybkości spalania, kapania i gaszenia próbki – 1 sztuka

	Producent: Fire Testing Technology 
Model: FTT UL94 
Data wytworzenia: 2014
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- zakres zastosowania: badania palności tworzyw sztucznych wg UL94 
- typ próbki: pręty i płyty polimerowe o standardowych wymiarach 
- źródło zapłonu: palnik gazowy z kontrolowanym płomieniem 20 mm i 125 mm 
- czas ekspozycji: automatyczne sterowanie, od 0 do 999 s 
- rejestracja wyników: pomiar czasu spalania i kapania próbek 
- sterowanie: panel z regulacją czasu, przepływu gazu i wysokości płomienia 
- zasilanie: 230 V, 50/60 Hz, moc ok. 0,5 kW 
- wymiary i masa: ok. 90 × 60 × 120 cm, masa ok. 80 kg 
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	22.
	Aparat do wyznaczania indeksu tlenowego i temperaturowego
umożliwia szybkie i precyzyjne określenie, jaka minimalna zawartość tlenu utrzymuje palenie materiału (OI) oraz jak zachowuje się ten wskaźnik w podwyższonej temperaturze (TOI) – 1 sztuka
	Producent: Fire Testing Technology 
Model: FTT OI + TOI 
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- moduł do wyznaczania indeksu tlenowego (wg normy ISO 4589-2): paramagnetyczny analizator tlenu o dokładności i stabilności ±0,1%, automatyczna kontrola przepływu O2 w kolumnie pomiarowej za pomocą pojedynczego zaworu iglicowego, uchwyty do próbek sztywnych i elastycznych 
- moduł do wyznaczania indeksu temperaturowego (zgodnie z normą ISO 4589-3): temperatura testu w zakresie do 400C, cyfrowy wyświetlacz temperatury próbki z dokładnością do ± 0,1C, cylinder testowy o średnicy wewnętrznej 75mm
- z panelu przedniego za pomocą zaworów i przepływomierzy, wyświetlacze cyfrowe
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	23.
	Kalorymetr stożkowy umożliwia określenie parametrów palności materiałów poddanych działaniu płomienia takich jak zapalność, szybkość i intensywność palenia i wytwarzania dymu oraz ilość i skład toksycznych gazów – 1 sztuka

	Producent: Fire Testing Technology 
Model: Cone O2/CO2/CO 
Data wytworzenia: 2014
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- układ stożkowy: grzałka 5000 W, max. strumień ciepła 100 kW/m², kontrola temperatury PID, orientacja próbek pozioma i pionowa
- układ wagowy: próbki do 5 kg, dokładność 0,1 g, elektroniczne tarowanie i rejestracja masy
- zapalnik iskrowy i migawka: generator 10 kV, przesuwana migawka nad próbką
- ekran ochronny: ochrona operatora przed ogniem i wysoką temperaturą
- układ fotometryczny: laser helowo‑neonowy 0,5 mV, dwa fotodetektory, automatyczna kalibracja, pomiar gęstości dymu
- analizatory gazów: pomiar O₂, CO₂ i CO, układ poboru i kondycjonowania gazów
- oprogramowanie ConeCalc: sterowanie aparatem, rejestracja i analiza danych, automatyczne powiadomienia, kompatybilne z Windows
- miernik strumienia ciepła: typ Schmidt-Boetlera
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	24. 
	Komora do badania gęstości dymu 
urządzenie zgodne z normami ISO 5659 i ASTM E662 umożliwia badanie emisji dymu z próbek w orientacji poziomej i pionowej, przy regulowanym strumieniu cieplnym z promiennika stożkowego lub pieca elektrycznego – 1 sztuka
	Producent: Fire Testing Technology 
Model: Smoke Density Chamber NBS SDC 
Data wytworzenia: 2014
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- moduły badawcze poziomy i pionowy
- wielkość próbki: 75 × 75 mm, grubość 1–25 mm.
- układ optyczny:
· system fotometryczny do pomiaru gęstości optycznej i natężenia względnego dymu
· ręczna regulacja prądu ciemnego fotokatody i kalibracja fotopowielacza
· automatyczny zmieniacz filtrów w wiązce optycznej
- jednostka kontrolująca:
· panel sterowania zintegrowany z komorą
· trzypoziomowy regulator PID do sterowania temperaturą stożka i pieca elektrycznego
· kontroler celi wagowej i zapalarki iskrowej
- oprogramowanie SmokeBox
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	25.
	Przepływowy homogenizator ultradźwiękowy dużej mocy
wysokowydajny środek techniczny ultradźwiękowy, przeznaczony do przepływowej i partiowej homogenizacji cieczy, rozproszeń, emulsji oraz ekstrakcji biologicznych i chemicznych. Urządzenie łączy 1500 W mocy ultradźwiękowej z precyzyjnym sterowaniem amplitudą, umożliwiając liniowe skalowanie procesów laboratoryjnych do produkcyjnych – 1 sztuka

	Producent: Hielscher Ultrasonics GmbH 
Model: UIP 1500HD 
Data wytworzenia: 2014
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- moc:	1500 W
- częstotliwość: 20 kHz
- głowica tytanowa o średnicy 34 mm
- praca ciągła w przepływie: 24h/365 dni 		
- cyrkulator grzejno-chłodzący: od -60C do 600C
- automatyczne dostosowanie częstotliwości ultradźwięków do warunków homogenizacji
- ciągła regulacja amplitudy	
- w zestawie reaktor przepływowy do pracy pod ciśnieniem min. 5 bar
- wbudowany w generator mikroprocesorowy  system sterowania z wyświetlaczem dotykowym zapewniającym podłączenie do komputera
 - ustawienie czasu pracy poprzez ustawienie górnego limitu energii
 - kontrola temperatury za pomocą Pt100
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	26.
	Wysokowydajna platforma do izolacji DNA, RNA i białek rekombinowanych z różnorodnego materiału biologicznego 
umożliwiająca w pełni zautomatyzowane przygotowanie próbek oraz konfigurację protokołów ekstrakcji z zachowaniem wysokiej powtarzalności i czystości uzyskanego materiału – 1 sztuka
	Producent: Qiagen GmbH 
Model: QIAsymphony SP 
Data wytworzenia: 2014
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- liczba próbek w jednym cyklu: do 24
- zakres objętości pipetowania: 20–1500 µl
- liczba kanałów pipetujących: 4 niezależne
- metoda izolacji: technologia magnetycznych kulek (4 etapy: liza–wiązanie–płukanie–elucja)
- zakres temperatury lizy: do 70°C
- detekcja poziomu cieczy: pojemnościowa (cLLD) i ciśnieniowa (pLLD)
- obsługiwane formaty próbek:
· Probówki Ø 8–16 mm (z adapterami)
· Płytki 24-/96-dołkowe
· Obsługa kodów kreskowych 1D/2D
- maks. pojemność kartridża reagentów: do 192 próbek
- zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- wymiary (jeden moduł): ok. 145 × 85 × 90 cm (szer. × gł. × wys.), masa: ok. 250–300 kg
- minimalna przestrzeń wentylacyjna: ≥ 5 cm za urządzeniem
- używany, wymaga serwisu, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	27.
	Komora z bezpieczeństwem biologicznym klasy III 
hermetyczny środek techniczny gwarantujący pełną separację operatora od materiału biologicznego. Zapewnia ochronę dla użytkownika, produktu i środowiska, zgodnie z normą EN 12469. Dostęp do przestrzeni roboczej możliwy wyłącznie przez rękawice przymocowane do przegrody, natomiast wymiana materiałów odbywa się przez szczelną, dwudrzwiową przejściówkę – 1 sztuka

	Producent: Telstar
Model: MSC III, typ: 1200 
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- wymiary blatu roboczego: 1194 × 614 mm
- wymiary śluzy: 400 × 400 × 400 mm
- wymiary szyby frontowej: 520 × 1030 mm
- średnica portów rękawicowych: 170 mm
- wnętrze komory i blat roboczy ze stali nierdzewnej
- konstrukcja gazoszczelna, utrzymująca podciśnienie względem otoczenia
- manipulacja wewnątrz komory za pomocą rękawic zamontowanych w portach
- 2 filtry ULPA – dla powietrza nawiewanego i usuwanego
- śluza materiałowa z uszczelnionymi drzwiczkami
- system mikroprocesorowy z panelem sterowania, monitoring przepływu powietrza i alarm różnicy ciśnień
- wbudowany program dezynfekcji oraz sygnalizacja bezpiecznych i alarmowych stanów pracy
- szyba frontowa otwierana, wyposażona w dwa porty rękawicowe
- oświetlenie jarzeniowe o natężeniu min. 800 lux
- zegar czasu rzeczywistego z możliwością zaprogramowania automatycznego włączenia komory
- używana, wymaga serwisu, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	28.
	System do mikroobróbki z laserem ekscymerowym i homogenizacją wiązki laserowej 
wysokowydajny, pulsacyjny środek techniczny emitujący promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 248 nm. Stosowany jest w precyzyjnych aplikacjach przemysłowych i badawczych, takich jak mikrofabrykacja, litografia, obróbka materiałów oraz spektroskopia – 1 sztuka

	Producent: OPTEC S.A. 
Model: IPEX-848 KrF
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- długość fali: 248 nm (KrF) 
- energia impulsu: 150–400 mJ 
- moc średnia: do 80 W 
- częstotliwość powtarzania impulsów: do 200 Hz 
- czas trwania impulsu: 12–20 ns 
- stabilność energii: ≤ 1 % 
- wymiary wiązki: ok. 12 × 26 mm 
- rozbieżność wiązki: 1 × 3 mrad (z możliwością redukcji do 0,25 mrad) 
- zasilanie: 200–240 V, 50/60 Hz, moc znamionowa ok. 1,5–2,5 kW 
- chłodzenie: powietrzem lub wodą w zależności od trybu pracy 
- masa: ok. 380–400 kg. 
- sprawny, używany, zainstalowany w laboratorium

	29.
	Licznik ciekło-scynlacyjny z luminometrem
przeznaczony do detekcji i pomiaru promieniowania jonizującego emitowanego przez izotopy beta i alfa w próbkach ciekłych. Wyposażony w luminometr umożliwia pomiar luminescencji, co pozwala na analizę reakcji chemicznych oraz oceny ilościowej znakowania izotopowego – 1 sztuka

	Producent: Perkin Elmer 
Model: 2460-0020
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- typ detekcji: promieniowanie beta i alfa 
- zakres pomiaru: 0–10⁶ CPM
- do 200 próbek na cykl 
- czułość detektora: ≤ 1 CPM dla ³H 
- funkcje dodatkowe: pomiar luminescencji, automatyczne liczenie próbek, kalibracja wewnętrzna 
- interfejs: dotykowy panel sterowania, porty USB i LAN do przesyłu danych 
- zasilanie: 230 V, 50/60 Hz, moc ~0,8 kW 
- wymiary: ok. 55 × 70 × 40 cm, masa ok. 50 kg
- używany, obecnie wyłączony, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	30.
	Plastometr do oznaczania wskaźników szybkości płynięcia 
przeznaczony do pomiaru wskaźnika szybkości płynięcia (MFI – Melt Flow Index) tworzyw sztucznych. Umożliwia określenie właściwości reologicznych polimerów poprzez pomiar ilości materiału przepływającego przez dyszę pod określonym obciążeniem i temperaturą zgodnie z normami ISO 1133 i ASTM D1238 – 1 sztuka
	Producent: Instron
Model: CEAST MF 50
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- zakres temperatur: 150–400 °C 
- zakres obciążenia: 0,5–21,6 kg 
- typ próbki: granulaty, proszki, pasma polimerowe 
- średnica dyszy: 2,095 mm 
- czas pomiaru: automatyczny cykl od 1 do 5 minut 
- sterowanie: panel dotykowy z możliwością zapisu i analizy danych 
- zasilanie: 230 V, 50/60 Hz, moc ok. 1,2 kW 
- wymiary i masa: ok. 60 × 50 × 80 cm, masa ok. 70 kg 
- używany, obecnie wyłączony, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	31.
	Reometr kapilarny z systemem rozciągania stopu
do badania właściwości reologicznych tworzyw sztucznych, w tym przepływu stopu polimerowego i rozciągania pod wpływem naprężenia. Umożliwia pomiar wskaźnika szybkości płynięcia (MFI), lepkości i zachowania materiału w warunkach procesowych zgodnie z normami ISO 11443 i ASTM D1238 – 1 sztuka
	Producent: Instron
Model: CEAST SR 50
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- zakres temperatur: 150–400 °C 
- zakres obciążenia: 0,5–21,6 kg 
- typ próbki: granulaty, proszki, pasma polimerowe 
- system pomiaru: kapilara + moduł rozciągania stopu 
- średnica dyszy: 2,095 mm 
- sterowanie: panel dotykowy, zapis i analiza danych automatyczna 
- zasilanie: 230 V, 50/60 Hz, moc ok. 1,5 kW 
- wymiary i masa: ok. 70 × 60 × 90 cm, ok. 90 kg
- używany, obecnie wyłączony, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	32.
	Aparat do oznaczania temperatury odkształcania tworzyw pod obciążeniem oraz oznaczania temperatury mięknienia metodą Vicat 
przeznaczony do badania właściwości termomechanicznych tworzyw sztucznych. Umożliwia oznaczanie temperatury odkształcania pod obciążeniem (HDT) oraz temperatury mięknienia metodą Vicat (VST) zgodnie z normami ISO 75 i ISO 306 – 1 sztuka

	Producent: Instron
Model: CEAST HV 500
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- zakres temperatur: do 500 °C 
- typ próbek: pręty, płyty, próbki standardowe do HDT/Vicat 
- obciążenia: 0,45 MPa i 1,8 MPa dla HDT 
- szybkość nagrzewania: 0,5–120 °C/min 
- pomiar temperatury: dokładność ±1 °C 
- sterowanie: panel dotykowy, automatyczny zapis danych i raportowanie 
- zasilanie: 230 V, 50/60 Hz, moc ok. 1,5 kW 
- wymiary i masa: ok. 80 × 60 × 100 cm, masa ok. 110 kg
- używany, obecnie wyłączony, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	33.
	System do monitorowania skażeń α, ß, Ɣ 
umożliwia ciągły nadzór radiologiczny, szybkie alarmowanie oraz dokumentację poziomów promieniowania w czasie rzeczywistym, zapewniając bezpieczeństwo personelu i zgodność z normami BHP – 1 sztuka
	Producent: Med Nuklear Medizintechnik Dresden GmbH 
Model: HFC Minitor
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- typ detekcji: α, ß, Ɣ 
- zakres pomiaru: 0–10⁶ cps (zależnie od kanału detektora) 
- czułość detektora: ≤ 1 cps dla ³H 
- czas reakcji: < 10 s dla zmian stężenia promieniotwórczego 
- alarm: wizualny i akustyczny przy przekroczeniu ustawionych progów 
- interfejs: panel sterowania, możliwość połączenia z siecią LAN/USB 
- zasilanie: 230 V, 50/60 Hz, moc ok. 0,5 kW 
- wymiary i masa: ok. 60 × 40 × 35 cm, masa ok. 30 kg 
- używany, obecnie wyłączony, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	34.
	Komora starzeniowa 
do badań starzeniowych materiałów w kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotności. Umożliwia długoterminowe testy stabilności, symulację warunków klimatycznych oraz badania jakościowe zgodnie z normami ICH, Q1A i GMP – 1 sztuka
	Producent: Binder
Model: KBF 720
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- zakres temperatur: +10 do +100 °C 
- zakres wilgotności: 10–80 % RH 
- objętość użytkowa komory: 720 litrów 
- jednorodność temperatury: ±1 °C 
- jednorodność wilgotności: ±3 % RH 
- sterowanie: programator mikroprocesorowy, możliwość zapisu danych 
- zasilanie: 230 V, 50/60 Hz, moc ok. 2,5 kW 
- wymiary i masa: ok. 120 × 98 × 195 cm, masa ok. 300 kg
- używany, obecnie wyłączony, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych 

	35.
	System wody ultraczystej
przeznaczony do uzdatniania wody laboratoryjnej; zapewnia produkcję ultraczystej wody klasy I zgodnie z normami ASTM, CLSI i ISO; dzięki technologii ultrafiltracji umożliwia usuwanie zanieczyszczeń organicznych, jonowych, mikrobiologicznych i cząstek – 1 sztuka

	Producent: Sartorius
Model: Arium Pro UF
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- jakość wody: typ I, ultraczysta (TOC ≤ 5 ppb) 
- wydajność: do 2 l/min. 
- retencja zanieczyszczeń: ≥ 99,9999 % dla endotoksyn, DNA i RNaz 
- technologia: ultrafiltracja + polerowanie na żywicach jonowymiennych 
- pojemność zbiornika: 5–20 l (w zależności od konfiguracji) 
- sterowanie: panel cyfrowy z wyświetlaczem parametrów jakości wody 
- zasilanie: 230 V, 50/60 Hz, moc ok. 0,1–0,2 kW 
- wymiary i masa: ok. 40 × 45 × 60 cm, masa ok. 25 kg 
- używany, obecnie wyłączony, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych

	36.
	Wytłaczarka do pulweryzacji jednoślimakowa: zaawansowane urządzenie, które służy do przetwarzania surowców, w celu uzyskania drobno zmielonych proszków. Zastosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym – 1 sztuka
	Producent: Zamak Skawina sp. z o.o.
Model: EHP-fi32 E-line
Data wytworzenia: 2012
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- ślimak: średnica 32 mm, długość 800 mm, konstrukcja monolityczna, geometria dostosowana do tworzyw termoplastycznych, max prędkość obrotowa 200 obr/min, wydajność 30 kg/h
- pojemność leja 20 litrów
- 3 strefy grzewcze o całkowitej mocy 1,8kW
- max temperatura pracy do 400oC
- układ uplastyczniający grzany elektrycznie, chłodzony powietrzem, strefa zasypu granulatu chłodzona wodą
- sterowanie automatyczne, zintegrowane z wytłaczarką, z możliwością rejestracji parametrów procesu i eksportu danych
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych


	37.
	Okno dostawcze (pass-box) z filtrami HEPA i lampami UV: pasywne okno podawcze z funkcją blokady drzwi zapobiegającą jednoczesnemu otwarciu z obu stron, zapewnia bezpieczne przekazywanie materiałów między strefami o różnych klasach czystości, z filtrami HEPA i lampami UV – 1 sztuka
	Producent: Kambic, Słowenia
Model: PB 6/6/6 EL HUV
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- wymiary wewnętrzne: 600x600x600 mm, max wymiary zewnętrzne: 740x970x730mm
- drzwi ze szkła hartowanego z filtrem UV z silikonową uszczelką zapewniającą całkowitą szczelność po obu stronach
- elektryczny system blokady krzyżowej interlock, sygnalizacja stanu pracy po obu stronach śluzy, zachowanie szczelności również po zaniku napięcia
- wewnętrzne lampy UV emitujące promieniowanie UV-C z licznikiem czasu pracy
- system filtracji powietrza wewnętrznego przez filtry HEPA, klasa min. H14 z portami do testowania skuteczności i szczelności posadowienia oraz manometrem wskazującym stan zabrudzenia
- sterownik umożliwiający definiowanie funkcji (tryb pracy jedno- lub dwukierunkowy, zdefiniowanie strefy czystej i brudnej, ustawienie czasu pracy wentylatora i mocy lamp UV, definiowanie obrotów wentylatora, licznik godzin pracy lam z alarmem zużycia, możliwość wykonania procesu z wyłączonymi lampami
- brak przepływu powietrza w trakcie prac serwisowych
-zasilanie 230 V 50 Hz
- deklaracja zgodności ISO 9000:2008
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych


	38a
38b
	Komora laminarna HERAguard ECO 1.5: komora o poziomym przepływie powietrza, zapewniająca ochronę materiału badanego przed zanieczyszczeniem zewnętrznym (I klasa bezpieczeństwa) – 1 sztuka
	Producent: Thermo Electron LED GmbH, Niemcy
Model: ECO 1.5/HERAguard
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- wymiary [gł.x szer.x wys.] i waga: 1600x1170x810, 140 kg
- alarm optyczny i akustyczny zakłóceń przepływu powietrza
Prędkość przepływu powietrza: Stopień I: 0,15-0,25 m/s, Stopień II: 0,36-0,45 m/s (ECO 18/95 tylko 0,32-0,40 m/s)
Klasa czystości powietrza w obszarze roboczym: I
- filtry: jeden główny HEPA wg normy EN 61010-1:2011, EN 61326:2006, jeden filtr wstępny kurzowy typu G3 na wlocie
- wysokość komory roboczej 645 mm
- laminowany blat roboczy o dużej odporności
- szyby boczne z bezpiecznego szkła wielowarstwowego z otworami do przyłączenia mediów
- konstrukcja ze stsli ocynkowanej pokrytej żywicą epoksydową zwiększającą odporność na korozję
- 3 gniazda elektryczne
- oświetlenie wnętrza >1000 lx
- licznik czasu pracy
- zasilanie 230 V, 50 Hz
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych


	39.
	Automat napełniający do płytek Petriego Mediafill ze sterylizatorem płynów MediaPrep-10: urządzenie do zautomatyzowanego, precyzyjnego rozlewu podłoży mikrobiologicznych, wymagających dozowania w warunkach jałowych na płytki Petriego, do probówek, kolb, butelek – 1 sztuka
	Producent: Systec GmbH Labor-Systemtechnik, Niemcy
Model: Mediafil/Mediaprep-10
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- zestaw składa się z automatu napełniającego do płytek Petriego Mediafill, sterylizatora płynów Mediaprep-10, zmiękczacza wody, demineralizotora przepływowego, konduktometru, wielofunkcyjnej perystaltycznej pompy dozującej, drukarki do nadruków na szalkach Petriego
- płyny niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia: woda demineralizowana (max przew. 15uS/cm), woda do chłodzenia (twardość 10o dH)
- gniazdo 230V z uziemieniem, 16 A – 6 szt.
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych


	40.
	Uniwersalna wirówka szybkoobrotowa z rotorami HiCen XL: urządzenie do efektywnego separowania składników w różnych zastosowaniach laboratoryjnych – 1 sztuka
	Producent: Herollab, Niemcy
Model: HiCen XL
Data wytworzenia: 2012
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- wymiary [szer. x gł. x wys.] i masa: 1150 x 950 x 850 mm, 420 kg
- pojemność przy rotorze kątowym: od 24 x 1,5 ml do 6 x 1000 ml
- pojemność przy rotorze horyzontalnym: 4 x 1000 ml
- max prędkość wirowania: 21000 obr./min.- max przyspieszenie: 50/42 x g
- zakres temperatury: od -20 do +40 oC
- silnik indukcyjny z samocentrującym systemem napędowym
- możliwość wirowania bez pokrywy
- automatyczny system rozpoznania rotorów
- system dynamicznego hamulca elektrycznego
- kolorowy wyświetlacz typu TFT prezentujący wartości zaprogramowane i rzeczywiste
- ustawianie parametrów za pomocą pokręteł i przycisków membranowych
- ustawianie czasu w zakresie od 0 do 300 minut co 1 min oraz praca ciągła
- system automatycznego domykania i otwierania pokrywy
- czujnik niewyważenia, blokada pokrywy, alarm dźwiękowy, ograniczenie prądowe i temperaturowe
- zasilanie 230 V/50 Hz
- UWAGA: urządzenie niesprawne


	41.
	Wirówka podłogowa Sorvall EVOLUTION RC: urządzenie do efektywnego separowania składników w różnych zastosowaniach laboratoryjnych – 1 sztuka
	Producent: Thermo Electron LED GmbH, Niemcy
Model: Evolution RC
Data wytworzenia: 2010
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- maks. Liczba obrotów: 26 000 rpm
- max przyspieszenie: 70 450 x g
- urządzenie wolnostojące, podłogowe
- prędkość wirowania utrzymywana z dokładnością do 20 rpm w zakresie 0-1000 rpm, nie więcej niż 50 rpm przy obrotach maksymalnych
- regulacja temperatury: od -20 do +40 oC
- rotor 6-kątowy 6x1000 ml
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych
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