**CZĘŚĆ NR 4**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWY**

**Część nr 4: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM, URUCHOMIENIEM I INSTRUKTAŻEM Regały z klatkami dla królików pow. 5 kg   
– 2 kpl**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia:  Należy wskazać: Model, typ aparatu, nr katalogowy | **……………………………………….**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| Producent  Pełna nazwa, adres, strona www | **……………………………………….**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| Rok produkcji: wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem Dostawy) | **………………………………………..**  **(wypełnia Wykonawca)** |

1. **PARAMETRY TECHNICZE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| 1 | **Regały do klatek dla królików wraz z kompletem klatek – 2 komplety** | 1. Rama regału wykonana ze stali nierdzewnej 2. Maksymalne wymiary: 980mm x 900mm x 1800 mm (szerokość x głębokość x wysokość) 3. Regał wyposażony w prowadnice umożliwiające zamontowanie ścian bocznych, podłogi oraz tacy na nieczystości dla każdej klatki. 4. Regał na czterech kółkach, w tym przynajmniej dwa koła z hamulcami. 5. Każdy regał wyposażony w minimum 2 klatki:   - klatka wyposażona w demontowane ściany boczne, podłogę perforowaną, tacę na nieczystości,  - wymiary klatek zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2010/63/UE i przepisami ją implementującymi dla królików o masie ciała powyżej 5 kg,  - powierzchnia podłogi podstawy min. 5400 cm2.  - system zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem klatki  - ściany boczne, podłoga i taca wykonane z tworzywa sztucznego, autoklawowalne. Ściany boczne wykonane z przezroczystego tworzywa.  - możliwość mycia podstaw, tac i półek ręcznie i mechaniczne.  - klatka wyposażona w drzwiczki wykonane ze stali nierdzewnej,  - klatka wyposażona w karmnik wykonany ze stali nierdzewnej,  - klatka wyposażona w butelkę do pojenia zwierząt z kapslem wykonanym ze stali nierdzewnej,  - klatka wyposażona w wewnętrzną półkę wypoczynkową dla zwierząt, bez otworów wykonaną ze stali nierdzewnej lub półkę z perforacjami wykonaną z tworzywa sztucznego, | 1……………………..  2……………………..  3…………………….  4……………………..  5…………………….. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |  |

**Uwaga:**

Wszystkie parametry i wymagania określone przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi i są bezwzględnie wymagane.